<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<mstns:materials xmlns:mstns="http://www.solidworks.com/sldmaterials" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2008.03">
	<curves id="curve0">
		<point x="1.0" y="1.0"/>
		<point x="2.0" y="1.0"/>
		<point x="3.0" y="1.0"/>
	</curves>
	<classification name="Полимеры">
		<material name="FFKM" matid="406" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.75579267620538" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="9000000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="17000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="светло-серый сильно-глянцевый пластик " path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="48A43F">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="FPM" matid="420" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.75579267620538" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="9000000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="17000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="светло-серый сильно-глянцевый пластик " path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="48A43F">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="PP-B натуральный" matid="402" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.75579267620538" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="43" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="896000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4103" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="315800000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="890" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.147" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1881" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="27600000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="24000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="цвет" path="\color.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="E9E5CE">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="PP-B серый" matid="390" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.75579267620538" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="43" dbName="solidworks materials"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="светло-серый сильно-глянцевый пластик " path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="BDBDB2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="896000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4103" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="315800000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="890" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.147" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1881" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="27600000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="24000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
		</material>
		<material name="PP-H серый" description="PP- Гомополимер без заполнителя " propertysource="" appdata=" | Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" matid="399" envdata="1" failurecriteria="4">
			<shaders>
				<pwshader2 name="White-PW-MT11050" path="\plastic\textured\White-PW-MT11050.p2m"/>
				<cgshader2 name="PlasticPolystyrene" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="BDBDB2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.00000" Transparency="0.00000" Diffuse="1.00000" Specularity="1.00000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000" xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.646" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="251" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1790000000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="933" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.117" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="33000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXC displayname="Предел прочности при сжатии" value="39300000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="25000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
		</material>
		<material name="PP-R" matid="412" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.75579267620538" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="43" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="896000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4103" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="315800000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="890" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.147" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1881" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="27600000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="24000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="светло-серый сильно-глянцевый пластик " path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFFFFF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="PP белый" matid="411" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.75579267620538" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="43" dbName="solidworks materials"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="белый сильно-глянцевый пластик " path="\plastic\high gloss\white high gloss plastic.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="F7F9EF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="896000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4103" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="315800000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="890" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.147" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1881" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="27600000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="18000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
		</material>
		<material name="PVDF (Фторопласт-2)" description="PVDF - поливинилденфторид" propertysource="" appdata=" | Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" matid="387" envdata="1" failurecriteria="4">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.646" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1950000000" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000115" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1780" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.117" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="33000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXC displayname="Предел прочности при сжатии" value="39300000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="55000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="Белый PW-MT11150" path="\plastic\textured\white-pw-mt11050.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="E9E5CE">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="НПВХ (PVC-U)" matid="368" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="white medium gloss plastic" isNewShader="1" path="\plastic\medium gloss\white medium gloss plastic.p2m"/>
				<cgshader2 name="whitemediumglossplastic" ignorescolor="false"/>
				<pwshader name="иономерная смола"/>
				<cgshader name="PlasticPVC" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="555D61">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.22668048237395" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="46" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2850000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.3825" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="866700000" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.00075" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1390" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.147" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1355" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="40700000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="55" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
		</material>
		<material name="ПТФЭ (Фторопласт-4)" matid="385" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/high-temp-tps.html">
			<shaders>
				<pwshader2 name="White-PW-MT11050" isNewShader="1" path="\plastic\textured\White-PW-MT11050.p2m"/>
				<cgshader2 name="PlasticPolystyrene" ignorescolor="false"/>
				<pwshader name="иономерная смола"/>
				<cgshader name="PlasticPTFE" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="E9E5CE">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.050000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Плотность" value="0.232E+04"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="07.58E+06"/>
			</physicalproperties>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="15.8292731321237" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="48" dbName="solidworks materials"/>
		</material>
		<material name="ПЭ" matid="408" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/commodity-tps.html" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.205" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<shaders>
				<pwshader2 name="светло-серый сильно-глянцевый пластик " path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="4B4D46">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1070000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4101" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="377200000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="952" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.461" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1796" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="22100000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="23000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
		</material>
		<material name="Капролон (PA Тип 6)" matid="423" envdata="1" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. Plastics News (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.plasticsnews.com/resin-pricing/etps.html" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="light grey high gloss plastic" isNewShader="1" path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m"/>
				<cgshader2 name="lightgreylowglossplastic" ignorescolor="false"/>
				<pwshader name="иономерная смола"/>
				<cgshader name="PlasticShiny" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="b2b2b2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="4.87305" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="37" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2620000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.34" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="970400000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1120" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.233" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1601" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="90000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="103648886" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
		</material>
	</classification>
	<classification name="Неметалл">
		<material name="Паронит" matid="49" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="46" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2410000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.3825" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="866700000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1800" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.147" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1355" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="40700000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="белый пластик среднего глянца" path="\plastic\medium gloss\white medium gloss plastic.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FEDEC2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.500000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="0.800000" Shininess="0.900000" Emission="0.100000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Теплоизоляция энергофлекс" matid="195" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="light grey high gloss plastic" isNewShader="1" path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m"/>
				<cgshader2 name="lightgreylowglossplastic" ignorescolor="false"/>
				<pwshader name="иономерная смола"/>
				<cgshader name="PlasticShiny" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="b2b2b2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="41" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="172000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.439" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="59400000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="30" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.322" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1842" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="13270000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="ППУ сэндвич-панель" matid="260" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="light grey high gloss plastic" isNewShader="1" path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m"/>
				<cgshader2 name="lightgreylowglossplastic" ignorescolor="false"/>
				<pwshader name="иономерная смола"/>
				<cgshader name="PlasticShiny" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="b2b2b2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="41" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="172000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.439" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="59400000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="35" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.322" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1842" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="13270000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Силиконовая резина" envdata="1" matid="234" failurecriteria="4" description="" propertysource="" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="232" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1246.5" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="6000000" usepropertycurve="0"/>
				<materialcurve id="1001" name="Результаты проверки на простое растяжение" type="107">
					<data points="1.000113618 1780.0467647009"/>
					<data points="1.063600813 312308.6"/>
					<data points="1.144706823 541384.9"/>
					<data points="1.318992923 816151"/>
					<data points="1.553979623 1147154"/>
					<data points="1.854299623 1577016"/>
					<data points="2.143355323 2008507"/>
					<data points="2.436595323 2398302"/>
					<data points="2.666109323 2681094"/>
					<data points="2.822204323 2837676"/>
					<data points="3.056183323 3083213"/>
					<data points="3.211531323 3234834"/>
					<data points="3.438655323 3464576"/>
					<data points="3.663306323 3694013"/>
					<data points="3.872024323 3933114"/>
					<data points="4.009987323 4096432"/>
					<data points="4.143521323 4263869"/>
					<data points="4.341846323 4521868"/>
					<data points="4.534939323 4780021"/>
					<data points="4.66473785878056 4914223"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1002" name="Результаты проверки на плоскостное растяжение" type="108">
					<data points="1.00496714516667 30040.540952381"/>
					<data points="1.06457288716667 381013.2"/>
					<data points="1.12375363772222 587813.5"/>
					<data points="1.18158031772222 709423.1"/>
					<data points="1.28896992772222 877755.1"/>
					<data points="1.46595752772222 1130489"/>
					<data points="1.58149812772222 1295690"/>
					<data points="1.74960842772222 1543142"/>
					<data points="1.82355762772222 1652191"/>
					<data points="2.00334952772222 1914089"/>
					<data points="2.06888692772222 2012117"/>
					<data points="2.17013122772222 2155518"/>
					<data points="2.20623222772222 2202363"/>
					<data points="2.27009222772222 2295429"/>
					<data points="2.33975522772222 2386652"/>
					<data points="2.41149422772222 2474838"/>
					<data points="2.44682122772222 2518526"/>
					<data points="2.56319397080523 2683837"/>
					<data points="2.65242445301867 2794751"/>
					<data points="2.89037240558784 3082965"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1003" name="Результаты проверки на двухосное растяжение" type="109">
					<data points="1.000287188 2241.55271440729"/>
					<data points="1.009613506 107047.297017085"/>
					<data points="1.033521226 321164.104365945"/>
					<data points="1.055851016 515024.108011125"/>
					<data points="1.066742176 599520.282190707"/>
					<data points="1.089207356 747991.89525359"/>
					<data points="1.121011766 925054.661713028"/>
					<data points="1.141961066 1014987.75761648"/>
					<data points="1.163983566 1090795.40713038"/>
					<data points="1.206965966 1243677.52261081"/>
					<data points="1.229300066 1305010.20358611"/>
					<data points="1.252278366 1363098.52977477"/>
					<data points="1.273919666 1419540.31671525"/>
					<data points="1.285657566 1435157.67504281"/>
					<data points="1.297775066 1455450.89880199"/>
					<data points="1.319199666 1487655.257548"/>
					<data points="1.348022066 1546708.39372409"/>
					<data points="1.388158966 1647546.74174768"/>
					<data points="1.42189262021279 1750830.53678868"/>
					<data points="1.46893737336594 1889845.72341374"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="глянцевая резина" path="\rubber\gloss\glossy rubber.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FF8080">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.500000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="0.800000" Shininess="0.900000" Emission="0.100000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Резина белая пищевая" envdata="1" matid="240" failurecriteria="4" description="" propertysource="" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="232" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1246.5" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="6000000" usepropertycurve="0"/>
				<materialcurve id="1001" name="Результаты проверки на простое растяжение" type="107">
					<data points="1.000113618 1780.0467647009"/>
					<data points="1.063600813 312308.6"/>
					<data points="1.144706823 541384.9"/>
					<data points="1.318992923 816151"/>
					<data points="1.553979623 1147154"/>
					<data points="1.854299623 1577016"/>
					<data points="2.143355323 2008507"/>
					<data points="2.436595323 2398302"/>
					<data points="2.666109323 2681094"/>
					<data points="2.822204323 2837676"/>
					<data points="3.056183323 3083213"/>
					<data points="3.211531323 3234834"/>
					<data points="3.438655323 3464576"/>
					<data points="3.663306323 3694013"/>
					<data points="3.872024323 3933114"/>
					<data points="4.009987323 4096432"/>
					<data points="4.143521323 4263869"/>
					<data points="4.341846323 4521868"/>
					<data points="4.534939323 4780021"/>
					<data points="4.66473785878056 4914223"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1002" name="Результаты проверки на плоскостное растяжение" type="108">
					<data points="1.00496714516667 30040.540952381"/>
					<data points="1.06457288716667 381013.2"/>
					<data points="1.12375363772222 587813.5"/>
					<data points="1.18158031772222 709423.1"/>
					<data points="1.28896992772222 877755.1"/>
					<data points="1.46595752772222 1130489"/>
					<data points="1.58149812772222 1295690"/>
					<data points="1.74960842772222 1543142"/>
					<data points="1.82355762772222 1652191"/>
					<data points="2.00334952772222 1914089"/>
					<data points="2.06888692772222 2012117"/>
					<data points="2.17013122772222 2155518"/>
					<data points="2.20623222772222 2202363"/>
					<data points="2.27009222772222 2295429"/>
					<data points="2.33975522772222 2386652"/>
					<data points="2.41149422772222 2474838"/>
					<data points="2.44682122772222 2518526"/>
					<data points="2.56319397080523 2683837"/>
					<data points="2.65242445301867 2794751"/>
					<data points="2.89037240558784 3082965"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1003" name="Результаты проверки на двухосное растяжение" type="109">
					<data points="1.000287188 2241.55271440729"/>
					<data points="1.009613506 107047.297017085"/>
					<data points="1.033521226 321164.104365945"/>
					<data points="1.055851016 515024.108011125"/>
					<data points="1.066742176 599520.282190707"/>
					<data points="1.089207356 747991.89525359"/>
					<data points="1.121011766 925054.661713028"/>
					<data points="1.141961066 1014987.75761648"/>
					<data points="1.163983566 1090795.40713038"/>
					<data points="1.206965966 1243677.52261081"/>
					<data points="1.229300066 1305010.20358611"/>
					<data points="1.252278366 1363098.52977477"/>
					<data points="1.273919666 1419540.31671525"/>
					<data points="1.285657566 1435157.67504281"/>
					<data points="1.297775066 1455450.89880199"/>
					<data points="1.319199666 1487655.257548"/>
					<data points="1.348022066 1546708.39372409"/>
					<data points="1.388158966 1647546.74174768"/>
					<data points="1.42189262021279 1750830.53678868"/>
					<data points="1.46893737336594 1889845.72341374"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="глянцевая резина" path="\rubber\gloss\glossy rubber.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFFFFF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.500000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="0.800000" Shininess="0.900000" Emission="0.100000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Сосна" matid="318" failurecriteria="4" envdata="1" appdata="" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="polished pine 2d" isNewShader="1" path="\organic\wood\pine\polished pine 2d.p2m"/>
				<cgshader2 name="polishedpine"/>
				<pwshader name="полированная сосна"/>
				<cgshader name="WoodPine"/>
				<swtexture path="images\textures\wood\pine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="E6CE81">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.800000" Specularity="0.800000" Shininess="0.310000" Emission="0.200000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="Лестница" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="73" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1E+10" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="520" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="84000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXC displayname="Предел прочности при сжатии" value="34800000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Сосна влажная" matid="317" failurecriteria="4" envdata="1" appdata="" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="polished pine 2d" isNewShader="1" path="\organic\wood\pine\polished pine 2d.p2m"/>
				<cgshader2 name="polishedpine"/>
				<pwshader name="полированная сосна"/>
				<cgshader name="WoodPine"/>
				<swtexture path="images\textures\wood\pine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="E6CE81">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.800000" Specularity="0.800000" Shininess="0.310000" Emission="0.200000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="Лестница" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="73" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1E+10" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="700" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="84000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXC displayname="Предел прочности при сжатии" value="34800000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Резина" envdata="1" matid="259" failurecriteria="4" description="" propertysource="" appdata="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="glossy rubber" isNewShader="1" path="\rubber\gloss\glossy rubber.p2m"/>
				<cgshader2 name="glossyrubber"/>
				<pwshader name="резина"/>
				<cgshader name="RubberSoft" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="626262">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="0.000000" Shininess="0.000000" Emission="0.000000" xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="232" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1246.5" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="6000000" usepropertycurve="0"/>
				<materialcurve id="1001" name="Результаты проверки на простое растяжение" type="107">
					<data points="1.000113618 1780.0467647009"/>
					<data points="1.063600813 312308.6"/>
					<data points="1.144706823 541384.9"/>
					<data points="1.318992923 816151"/>
					<data points="1.553979623 1147154"/>
					<data points="1.854299623 1577016"/>
					<data points="2.143355323 2008507"/>
					<data points="2.436595323 2398302"/>
					<data points="2.666109323 2681094"/>
					<data points="2.822204323 2837676"/>
					<data points="3.056183323 3083213"/>
					<data points="3.211531323 3234834"/>
					<data points="3.438655323 3464576"/>
					<data points="3.663306323 3694013"/>
					<data points="3.872024323 3933114"/>
					<data points="4.009987323 4096432"/>
					<data points="4.143521323 4263869"/>
					<data points="4.341846323 4521868"/>
					<data points="4.534939323 4780021"/>
					<data points="4.66473785878056 4914223"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1002" name="Результаты проверки на плоскостное растяжение" type="108">
					<data points="1.00496714516667 30040.540952381"/>
					<data points="1.06457288716667 381013.2"/>
					<data points="1.12375363772222 587813.5"/>
					<data points="1.18158031772222 709423.1"/>
					<data points="1.28896992772222 877755.1"/>
					<data points="1.46595752772222 1130489"/>
					<data points="1.58149812772222 1295690"/>
					<data points="1.74960842772222 1543142"/>
					<data points="1.82355762772222 1652191"/>
					<data points="2.00334952772222 1914089"/>
					<data points="2.06888692772222 2012117"/>
					<data points="2.17013122772222 2155518"/>
					<data points="2.20623222772222 2202363"/>
					<data points="2.27009222772222 2295429"/>
					<data points="2.33975522772222 2386652"/>
					<data points="2.41149422772222 2474838"/>
					<data points="2.44682122772222 2518526"/>
					<data points="2.56319397080523 2683837"/>
					<data points="2.65242445301867 2794751"/>
					<data points="2.89037240558784 3082965"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1003" name="Результаты проверки на двухосное растяжение" type="109">
					<data points="1.000287188 2241.55271440729"/>
					<data points="1.009613506 107047.297017085"/>
					<data points="1.033521226 321164.104365945"/>
					<data points="1.055851016 515024.108011125"/>
					<data points="1.066742176 599520.282190707"/>
					<data points="1.089207356 747991.89525359"/>
					<data points="1.121011766 925054.661713028"/>
					<data points="1.141961066 1014987.75761648"/>
					<data points="1.163983566 1090795.40713038"/>
					<data points="1.206965966 1243677.52261081"/>
					<data points="1.229300066 1305010.20358611"/>
					<data points="1.252278366 1363098.52977477"/>
					<data points="1.273919666 1419540.31671525"/>
					<data points="1.285657566 1435157.67504281"/>
					<data points="1.297775066 1455450.89880199"/>
					<data points="1.319199666 1487655.257548"/>
					<data points="1.348022066 1546708.39372409"/>
					<data points="1.388158966 1647546.74174768"/>
					<data points="1.42189262021279 1750830.53678868"/>
					<data points="1.46893737336594 1889845.72341374"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Песок" matid="265" failurecriteria="4" envdata="1" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="Точки" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1.124E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="4.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1650" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="124" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="120000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="песчаник" path="\stone\architectural\sandstone\sandstone 2d.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFFFFF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Бетон" description="-" propertysource="" appdata="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="White-PW-MT11050" isNewShader="1" path="\plastic\textured\White-PW-MT11050.p2m"/>
				<cgshader2 name="PlasticPolystyrene" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="b2b2b2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.00000" Transparency="0.00000" Diffuse="1.00000" Specularity="1.00000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ANSI36 (Мрамор)" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2400" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Железобетон" description="-" propertysource="" appdata="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="White-PW-MT11050" isNewShader="1" path="\plastic\textured\White-PW-MT11050.p2m"/>
				<cgshader2 name="PlasticPolystyrene" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="b2b2b2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.00000" Transparency="0.00000" Diffuse="1.00000" Specularity="1.00000" Shininess="0.200000" Emission="0.300000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ANSI35 (Огонь Кирпич)" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2400" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Лёгкий материал" description="Ст3" matid="269" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="0.000001000000000" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="340000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="215000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Фанера" matid="273" failurecriteria="4" envdata="1" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="Лестница" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="73" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="650" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="необработанная береза 2d" path="\organic\wood\birch\unfinished birch 2d.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFFFFF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Земля" description="-" propertysource="" appdata="">
			<xhatch name="DIN 128 Металл" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1400" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="Белый PW-MT11150" path="\plastic\textured\white-pw-mt11050.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="B2B2B2">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="МДФ" matid="283" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="172000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.439" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="59400000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="780" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.322" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1842" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="13270000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="светло-серый сильно-глянцевый пластик" path="\plastic\high gloss\light grey high gloss plastic.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFC0C0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Пеноплэкс" matid="304" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="41" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="15000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.439" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="59400000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="22" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.322" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1842" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="13270000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="цвет" path="\color.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FCBC84">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="ПВХ армированный" envdata="1" matid="303" failurecriteria="4" description="" propertysource="" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="232" dbName="solidworks materials"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="глянцевая резина" path="\rubber\gloss\glossy rubber.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="C7C7C7">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1050" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="6000000" usepropertycurve="0"/>
				<materialcurve id="1001" name="Результаты проверки на простое растяжение" type="107">
					<data points="1.000113618 1780.0467647009"/>
					<data points="1.063600813 312308.6"/>
					<data points="1.144706823 541384.9"/>
					<data points="1.318992923 816151"/>
					<data points="1.553979623 1147154"/>
					<data points="1.854299623 1577016"/>
					<data points="2.143355323 2008507"/>
					<data points="2.436595323 2398302"/>
					<data points="2.666109323 2681094"/>
					<data points="2.822204323 2837676"/>
					<data points="3.056183323 3083213"/>
					<data points="3.211531323 3234834"/>
					<data points="3.438655323 3464576"/>
					<data points="3.663306323 3694013"/>
					<data points="3.872024323 3933114"/>
					<data points="4.009987323 4096432"/>
					<data points="4.143521323 4263869"/>
					<data points="4.341846323 4521868"/>
					<data points="4.534939323 4780021"/>
					<data points="4.66473785878056 4914223"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1002" name="Результаты проверки на плоскостное растяжение" type="108">
					<data points="1.00496714516667 30040.540952381"/>
					<data points="1.06457288716667 381013.2"/>
					<data points="1.12375363772222 587813.5"/>
					<data points="1.18158031772222 709423.1"/>
					<data points="1.28896992772222 877755.1"/>
					<data points="1.46595752772222 1130489"/>
					<data points="1.58149812772222 1295690"/>
					<data points="1.74960842772222 1543142"/>
					<data points="1.82355762772222 1652191"/>
					<data points="2.00334952772222 1914089"/>
					<data points="2.06888692772222 2012117"/>
					<data points="2.17013122772222 2155518"/>
					<data points="2.20623222772222 2202363"/>
					<data points="2.27009222772222 2295429"/>
					<data points="2.33975522772222 2386652"/>
					<data points="2.41149422772222 2474838"/>
					<data points="2.44682122772222 2518526"/>
					<data points="2.56319397080523 2683837"/>
					<data points="2.65242445301867 2794751"/>
					<data points="2.89037240558784 3082965"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1003" name="Результаты проверки на двухосное растяжение" type="109">
					<data points="1.000287188 2241.55271440729"/>
					<data points="1.009613506 107047.297017085"/>
					<data points="1.033521226 321164.104365945"/>
					<data points="1.055851016 515024.108011125"/>
					<data points="1.066742176 599520.282190707"/>
					<data points="1.089207356 747991.89525359"/>
					<data points="1.121011766 925054.661713028"/>
					<data points="1.141961066 1014987.75761648"/>
					<data points="1.163983566 1090795.40713038"/>
					<data points="1.206965966 1243677.52261081"/>
					<data points="1.229300066 1305010.20358611"/>
					<data points="1.252278366 1363098.52977477"/>
					<data points="1.273919666 1419540.31671525"/>
					<data points="1.285657566 1435157.67504281"/>
					<data points="1.297775066 1455450.89880199"/>
					<data points="1.319199666 1487655.257548"/>
					<data points="1.348022066 1546708.39372409"/>
					<data points="1.388158966 1647546.74174768"/>
					<data points="1.42189262021279 1750830.53678868"/>
					<data points="1.46893737336594 1889845.72341374"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Подгонка массы" description="Ст3" matid="314" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="углеродистая сталь" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFFFFF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="236" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="340000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="215000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Щебень" description="-" propertysource="" appdata="">
			<xhatch name="Треугольники" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1400" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="default texture" path="\texture.p2m" isNewShader="1"/>
				<swtexture path="\Stone\Architectural\Marble"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="176138">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="ТМКЩ" envdata="1" matid="354" failurecriteria="4" description="" propertysource="" appdata="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="glossy rubber" isNewShader="1" path="\rubber\gloss\glossy rubber.p2m"/>
				<cgshader2 name="glossyrubber"/>
				<pwshader name="резина"/>
				<cgshader name="RubberSoft" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="626262">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="0.000000" Shininess="0.000000" Emission="0.000000" xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="232" dbName="solidworks materials"/>
			<custom/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1250" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="6000000" usepropertycurve="0"/>
				<materialcurve id="1001" name="Результаты проверки на простое растяжение" type="107">
					<data points="1.000113618 1780.0467647009"/>
					<data points="1.063600813 312308.6"/>
					<data points="1.144706823 541384.9"/>
					<data points="1.318992923 816151"/>
					<data points="1.553979623 1147154"/>
					<data points="1.854299623 1577016"/>
					<data points="2.143355323 2008507"/>
					<data points="2.436595323 2398302"/>
					<data points="2.666109323 2681094"/>
					<data points="2.822204323 2837676"/>
					<data points="3.056183323 3083213"/>
					<data points="3.211531323 3234834"/>
					<data points="3.438655323 3464576"/>
					<data points="3.663306323 3694013"/>
					<data points="3.872024323 3933114"/>
					<data points="4.009987323 4096432"/>
					<data points="4.143521323 4263869"/>
					<data points="4.341846323 4521868"/>
					<data points="4.534939323 4780021"/>
					<data points="4.66473785878056 4914223"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1002" name="Результаты проверки на плоскостное растяжение" type="108">
					<data points="1.00496714516667 30040.540952381"/>
					<data points="1.06457288716667 381013.2"/>
					<data points="1.12375363772222 587813.5"/>
					<data points="1.18158031772222 709423.1"/>
					<data points="1.28896992772222 877755.1"/>
					<data points="1.46595752772222 1130489"/>
					<data points="1.58149812772222 1295690"/>
					<data points="1.74960842772222 1543142"/>
					<data points="1.82355762772222 1652191"/>
					<data points="2.00334952772222 1914089"/>
					<data points="2.06888692772222 2012117"/>
					<data points="2.17013122772222 2155518"/>
					<data points="2.20623222772222 2202363"/>
					<data points="2.27009222772222 2295429"/>
					<data points="2.33975522772222 2386652"/>
					<data points="2.41149422772222 2474838"/>
					<data points="2.44682122772222 2518526"/>
					<data points="2.56319397080523 2683837"/>
					<data points="2.65242445301867 2794751"/>
					<data points="2.89037240558784 3082965"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1003" name="Результаты проверки на двухосное растяжение" type="109">
					<data points="1.000287188 2241.55271440729"/>
					<data points="1.009613506 107047.297017085"/>
					<data points="1.033521226 321164.104365945"/>
					<data points="1.055851016 515024.108011125"/>
					<data points="1.066742176 599520.282190707"/>
					<data points="1.089207356 747991.89525359"/>
					<data points="1.121011766 925054.661713028"/>
					<data points="1.141961066 1014987.75761648"/>
					<data points="1.163983566 1090795.40713038"/>
					<data points="1.206965966 1243677.52261081"/>
					<data points="1.229300066 1305010.20358611"/>
					<data points="1.252278366 1363098.52977477"/>
					<data points="1.273919666 1419540.31671525"/>
					<data points="1.285657566 1435157.67504281"/>
					<data points="1.297775066 1455450.89880199"/>
					<data points="1.319199666 1487655.257548"/>
					<data points="1.348022066 1546708.39372409"/>
					<data points="1.388158966 1647546.74174768"/>
					<data points="1.42189262021279 1750830.53678868"/>
					<data points="1.46893737336594 1889845.72341374"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
		</material>
		<material name="Минеральная вата  Ro=115 кг/м3" matid="378" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="41" dbName="solidworks materials"/>
			<custom/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="172000000" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.439" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="59400000" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="115" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.322" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="1842" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="13270000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="бежевый хлопок" path="\fabric\cloth\cotton beige 2d.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFFFFF">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="EPDM" envdata="0" matid="425" failurecriteria="4" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="glossy rubber" isNewShader="1" path="\rubber\gloss\glossy rubber.p2m"/>
				<cgshader2 name="glossyrubber"/>
				<pwshader name="резина"/>
				<cgshader name="RubberSoft" ignorescolor="false"/>
				<swtexture path="images\textures\plastic\polished\pplastic2.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="626262">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="0.000000" Shininess="0.000000" Emission="0.000000" xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="1180.8" usepropertycurve="0"/>
				<materialcurve id="1001" name="Результаты проверки на простое растяжение" type="107">
					<data points="1.02110429 159481.4"/>
					<data points="1.07203753 320816.2"/>
					<data points="1.1571316 547439.9"/>
					<data points="1.2297227 731244.4"/>
					<data points="1.2636453 801836.7"/>
					<data points="1.3318102 941079"/>
					<data points="1.3639037 1014725"/>
					<data points="1.4291126 1123375"/>
					<data points="1.4623924 1193063"/>
					<data points="1.5281718 1310755"/>
					<data points="1.5610719 1367727"/>
					<data points="1.5924231 1431055"/>
					<data points="1.6228672 1487432"/>
					<data points="1.6875518 1602884"/>
					<data points="1.7200964 1653628"/>
					<data points="1.8170168 1818384"/>
					<data points="1.8502936 1875023"/>
					<data points="1.912495 1987376"/>
					<data points="1.9434061 2043667"/>
					<data points="1.9921576 2119651"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1002" name="Результаты проверки на плоскостное растяжение" type="108">
					<data points="1.08812298466235 630474.999999999"/>
					<data points="1.13848804810615 763645.999999999"/>
					<data points="1.21403653434469 923703"/>
					<data points="1.2392176713439 970598.999999999"/>
					<data points="1.28958323843756 1054980"/>
					<data points="1.33994822439678 1136741"/>
					<data points="1.39031243551005 1216790"/>
					<data points="1.44067800260371 1295320"/>
					<data points="1.49104298856292 1376833"/>
					<data points="1.51622548154253 1419032"/>
					<data points="1.59177276676986 1566083"/>
					<data points="1.66732024570867 1731587"/>
					<data points="1.71768581280234 1841070"/>
					<data points="1.76805041133858 1953468"/>
					<data points="1.79323290431818 2010429"/>
					<data points="1.84359672800849 2126181"/>
					<data points="1.95691968982007 2385273"/>
				</materialcurve>
				<materialcurve id="1003" name="Результаты проверки на двухосное растяжение" type="109">
					<data points="1.01174551 137840.301806489"/>
					<data points="1.04177969 391669.888650004"/>
					<data points="1.07112567 613751.313614008"/>
					<data points="1.1032959 766247.305346933"/>
					<data points="1.1369487 882047.253046181"/>
					<data points="1.208224 1061892.5478853"/>
					<data points="1.2435821 1148764.62696916"/>
					<data points="1.3091004 1310399.04313029"/>
					<data points="1.3781739 1469597.86687758"/>
					<data points="1.4123549 1542414.47916725"/>
					<data points="1.4610693 1606379.20986905"/>
					<data points="1.5104992 1654736.61595623"/>
					<data points="1.5499286 1713339.93705035"/>
					<data points="1.58676 1779914.68615497"/>
					<data points="1.6187684 1846317.23555644"/>
					<data points="1.6484157 1911103.58834237"/>
					<data points="1.6767286 1967322.07483327"/>
					<data points="1.7216054 2060372.10584547"/>
					<data points="1.7463254 2110751.8976197"/>
					<data points="1.7704743 2159258.96352797"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
		</material>
		<material name="Стекло" matid="424" failurecriteria="2" envdata="1">
			<shaders>
				<pwshader2 name="clear glass" isNewShader="1" path="\glass\gloss\clear glass.p2m"/>
				<cgshader2 name="clearglass"/>
				<pwshader name="простое стекло"/>
				<cgshader name="Glass"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="F4F2F5">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.520000" Transparency="0.850000" Diffuse="0.800000" Specularity="1.000000" Shininess="0.400000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="Стеклянный лист" angle="0.0" scale="1.0"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="68935E+06"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.23"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="28022E+06"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="90000E-10"/>
				<DENS displayname="Плотность" value="24576E-01"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="74976E-05"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="83461E-02"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="78" dbName="solidworks materials"/>
		</material>
		<material name="Стеклопластик" matid="441" failurecriteria="4" envdata="1" description="" propertysource="" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0" scale="1"/>
			<custom/>
			<sheetmetalOption selectionType="Таблица размеров" gaugeTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\sheet metal gauge tables" gaugeTableName="C:\PROGRAM FILES\SOLIDWORKS CORP\SOLIDWORKS\LANG\RUSSIAN\SHEET METAL GAUGE TABLES\BEND ALLOWANCE INCHES SAMPLE.XLS" bendTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables" bendTableName="" bendCalculationTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables" bendCalculationTableName=""/>
			<physicalproperties>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="углеродное волокно aramid" path="\plastic\composite\carbon fiber aramid fabric 2d.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="D8F8C7">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
	</classification>
	<classification name="Металл">
		<material name="Х12МФ" description="X 36 CrMo 17" matid="248" propertysource="Предел текучести и Предел прочности при растяжении изменяются в зависимости от толщины материала" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="polished steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\polished steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="Polishedsteel"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelAISI304"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="1" Specularity="1" Shininess="0.31" Emission="0"/>
			</swatchcolor>
			<sustainability linkId="91" dbName="SolidWorks DIN Materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.070000031E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="1135000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="935000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Ro=2369" description="St37-3U" matid="181" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="DIN 201 сталь и отлитый из стали металл" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<sustainability linkId="173" dbName="SolidWorks DIN Materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2369" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="340000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="215000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="09Г2С" description="09Г2С" matid="296" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<sustainability linkId="173" dbName="SolidWorks DIN Materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="470000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="325000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="12ХН3А" description="Ст3" matid="188" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<sustainability linkId="173" dbName="SolidWorks DIN Materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="340000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="215000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="АД31" matid="192" envdata="1" appdata="">
			<shaders>
				<pwshader name="шлифованный алюминий"/>
				<cgshader name="Aluminum6061Alloy"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
				<pwshader2 path="\metal\aluminum\satin finish aluminum.p2m" name="satin finish aluminum" isNewShader="1"/>
				<cgshader2 name="defaultplastic"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="DDDDE3">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="69000000000"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.33"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="25800000000"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.0000234"/>
				<DENS displayname="Плотность" value="2700"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="193"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="900"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="150000000"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="90000000"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="167" dbName="solidworks materials"/>
			<custom/>
		</material>
		<material name="08Х18Н10" matid="253" envdata="1" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="1" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1.9E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.29" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.5E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.8e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="16" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="500" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="517017000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="206807000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="шлифованная сталь" path="\metal\steel\polished steel.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="C6C1BC">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="10Х17Н13М3Т" matid="250" envdata="1" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 path="\metal\steel\satin finish stainless steel.p2m" name="satin finish stainless steel" isNewShader="1"/>
				<cgshader2 name="defaultplastic"/>
			</shaders>
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="91" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1.929999974E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.27" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.6e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="580000000.8" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="172368932.3" usepropertycurve="0"/>
				<RK displayname="Коэффициент отверждения" value="0.85" usepropertycurve="0"/>
				<materialmodel name="Название модели материала" type="4"/>
				<materialcurve id="1000" name="Кривая растяжения-сжатия" type="100">
					<data points="0.0009 1.7236893e+008"/>
					<data points="0.0015 1.8960583e+008"/>
					<data points="0.002 1.9994796e+008"/>
					<data points="0.0025 2.0684272e+008"/>
					<data points="0.003 2.1373748e+008"/>
					<data points="0.0035 2.1718485e+008"/>
					<data points="0.004 2.1890854e+008"/>
					<data points="0.0045 2.2063223e+008"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="12Х18Н10Т" matid="254" envdata="1" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="92" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1.929999974E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.27" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.7e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="619999997.3" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="234421748" usepropertycurve="0"/>
				<materialmodel name="Название модели материала" type="4"/>
				<materialcurve id="1000" name="Кривая растяжения-сжатия" type="100">
					<data points="0.0012 2.34e+008"/>
					<data points="0.002 2.3415e+008"/>
					<data points="0.003 2.3421e+008"/>
					<data points="0.004 2.3428e+008"/>
					<data points="0.005 2.3436e+008"/>
					<data points="0.006 2.34415e+008"/>
					<data points="0.007 2.3442175e+008"/>
					<data points="0.008 2.3786913e+008"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="полированная сталь" path="\metal\steel\burnished steel.p2m"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="FFF2E8">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Сталь σт=250 МПа" description="Ст3" matid="293" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="420000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="250000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Сталь σт=255 МПа" description="Ст3" matid="295" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="420000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="250000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Сталь σт=345 МПа" description="Ст3" matid="290" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="420000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="345000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Сталь σт=350 МПа" description="Ст3" matid="278" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="420000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="350000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<sustainability linkId="" dbName=""/>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Ст3" description="St37-3U" matid="321" propertysource="Предел текучести и предел прочности для t&lt;=100&amp;nbsp;мм" appdata="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/>
				<cgshader2 name="steelPlainCarbon"/>
				<pwshader name="polished steel"/>
				<cgshader name="steelPlainCarbon"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="c0c0c0">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/>
			</swatchcolor>
			<sustainability linkId="173" dbName="SolidWorks DIN Materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="2.100000031E+011" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.28" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.9E+010" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.1e-005" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="7800" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="14" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="340000000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="215000000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<custom/>
		</material>
		<material name="AISI 304" matid="327" envdata="1" appdata="" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="1" dbName="solidworks materials"/>
			<custom/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1.9E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.29" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.5E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.8e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="8000" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="16" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="500" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="517017000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="206807000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="матовая сталь" path="\metal\steel\matte steel.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="A69E96">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="AISI 316" matid="351" envdata="1" appdata="">
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="192999997366.672610"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.270000"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000016"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="8000.000133"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="16.300000"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="499.999993"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="580000000.803062"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="172368932.329200"/>
				<RK displayname="Коэффициент отверждения (0.0-1.0; 0.0=изотропный; 1.0=кинематика)" value="0.850000"/>
				<materialmodel name="Название модели материала" type="4"/>
				<materialcurve id="1000" name="Кривая растяжения-сжатия" type="100">
					<data points="0.0009 1.7236893e+008"/>
					<data points="0.0015 1.8960583e+008"/>
					<data points="0.002 1.9994796e+008"/>
					<data points="0.0025 2.0684272e+008"/>
					<data points="0.003 2.1373748e+008"/>
					<data points="0.0035 2.1718485e+008"/>
					<data points="0.004 2.1890854e+008"/>
					<data points="0.0045 2.2063223e+008"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="91" dbName="solidworks materials"/>
			<custom/>
			<shaders>
				<pwshader2 name="матовая сталь" path="\metal\steel\matte steel.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="A69E96">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="AISI 321 Отожженная нержавеющая сталь (SS)" matid="324" envdata="1" appdata="">
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="192999997366.672610"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.270000"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000017"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="8000.000133"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="16.100000"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="499.999993"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="619999997.292191"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="234421747.967712"/>
				<RK displayname="Коэффициент отверждения (0.0-1.0; 0.0=изотропный; 1.0=кинематика)" value="0.850000"/>
				<materialmodel name="Название модели материала" type="4"/>
				<materialcurve id="1000" name="Кривая растяжения-сжатия" type="100">
					<data points="0.0012 2.34e+008"/>
					<data points="0.002 2.3415e+008"/>
					<data points="0.003 2.3421e+008"/>
					<data points="0.004 2.3428e+008"/>
					<data points="0.005 2.3436e+008"/>
					<data points="0.006 2.34415e+008"/>
					<data points="0.007 2.3442175e+008"/>
					<data points="0.008 2.3786913e+008"/>
				</materialcurve>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 path="\metal\steel\satin finish stainless steel.p2m" name="satin finish stainless steel" isNewShader="1"/>
				<cgshader2 name="defaultplastic"/>
			</shaders>
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<sustainability linkId="92" dbName="solidworks materials"/>
			<custom/>
		</material>
		<material name="Медь М1" matid="417" envdata="1" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/">
			<shaders>
				<pwshader2 name="polished copper" isNewShader="1" path="\metal\copper\polished copper.p2m"/>
				<cgshader2 name="polishedcopper"/>
				<pwshader name="медь"/>
				<cgshader name="CopperPolished"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="B9725E">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.500000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.0250000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ANSI33 (Бронза Латунь)" angle="0.0" scale="1.0"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="0.11E+12"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.37"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="0.40E+11"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.24E-04"/>
				<DENS displayname="Плотность" value="0.89E+04"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="0.39E+03"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="0.39E+03"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="3.94380E+8"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="2.58646E+8"/>
			</physicalproperties>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="8.364" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="28" dbName="solidworks materials"/>
		</material>
		<material name="Алюминий" matid="382" envdata="1" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.201" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="14" dbName="solidworks materials"/>
			<sustainability linkId="14" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="7E+10" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.33" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="2.7E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="2.4e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="2700" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="200" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="900" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="68935600" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="27574200" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="сатинированный алюминий" path="\metal\aluminum\satin finish aluminum.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="979EA6">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
		<material name="Свинец без примесей" matid="414" envdata="1" failurecriteria="4" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/subscription/metals/pb/pb.asp" description="" propertysource="">
			<shaders>
				<pwshader2 name="matte lead" path="\metal\lead\matte lead.p2m" isNewShader="1"/>
				<cgshader2 name="mattelead"/>
				<pwshader name="свинец"/>
				<cgshader name="LeadPure"/>
				<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="505050">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
			<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0" scale="1"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="2.021" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="53" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1.4E+10" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.4" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="4.9E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="5.3e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="11000" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="35" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="130" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
		</material>
		<material name="Латунь" matid="443" envdata="1" appdata="Данные по финансовым последствиям выбора материалов получены из оптовых цен на сырье, рассчитанных с помощью сайта 1. MetalPrices.com (2012). Расчет произведен 15 мая 2012 г. по адресу http://www.metalprices.com/" description="" propertysource="">
			<xhatch name="ANSI33 (Бронза Латунь)" angle="0.0" scale="1.0"/>
			<custom>
				<prop name="Financial Impact" description="" value="6.342" units="USD/kg"/>
			</custom>
			<sustainability linkId="27" dbName="solidworks materials"/>
			<physicalproperties>
				<EX displayname="Модуль упругости" value="1E+11" usepropertycurve="0"/>
				<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.33" usepropertycurve="0"/>
				<GXY displayname="Модуль сдвига" value="3.7E+10" usepropertycurve="0"/>
				<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.8e-05" usepropertycurve="0"/>
				<DENS displayname="Массовая плотность" value="8500" usepropertycurve="0"/>
				<KX displayname="Теплопроводность" value="110" usepropertycurve="0"/>
				<C displayname="Удельная теплоемкость" value="390" usepropertycurve="0"/>
				<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="478413000" usepropertycurve="0"/>
				<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="239689000" usepropertycurve="0"/>
			</physicalproperties>
			<shaders>
				<pwshader2 name="шлифованная латунь" path="\metal\brass\polished brass.p2m" isNewShader="1"/>
			</shaders>
			<swatchcolor RGB="D3AA21">
				<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
			</swatchcolor>
		</material>
	</classification>
</mstns:materials>
